|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
| О предоставлении результатов контрольных замеров 19.06.2024 |  | Заместителю главного инженера по ОТ и СУ-начальнику департамента ОТ и СУ ПАО «Россети Северо-Запад»  А.В. Иванову |

Уважаемый Андрей Владимирович!

Направляю Вам на электронный адрес ведущих специалистов САОИ ОСЦ ДОТ и СУ Строгановой С.П.: [makukha@rosseti-sz.ru](mailto:makukha@rosseti-sz.ru) и Шиловой И.Н. shilovain@rosseti-sz.ru следующую информацию:

Обработанные результаты контрольных замеров, проведенных 19.06.2024г. в электрических сетях Новгородского филиала ПАО «Россети Северо-Запад», предоставлены в объеме, соответствующему выданному заданию филиала АО «СО ЕЭС» НРДУ:

1. Активная и реактивная мощность (P, Q) ЛЭП 110кВ, силовых трансформаторов по каждой подстанции 110 кВ с указанием направления мощности «+» - к шинам, «-» - от шин, уровень напряжения на СШ 110кВ.

2. Данные о работе устройств компенсации реактивной мощности БСК и УКРМ.

3. Ведомость максимальных нагрузок трансформаторов напряжением 110/35/6-10 кВ (на 21-00 ч.)

4. Сводные таблицы АЧР (в том числе САЧР) и ЧАПВ с указанием объемов мощности на каждой уставке по частоте и времени, а также совмещения АЧР-1 и АЧР-2.

5. Сведения о нагрузке потребителей электрической энергии (мощности), включенных в графики аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) на 2023/2024 гг. на территории Новгородской области по Новгородскому филиалу ПАО «Россети Северо-Запад» по данным контрольного замера со временем отключения «до 5 мин», «от 5 до 20 мин», «от 20 до 60 мин» с указанием нагрузки по каждому присоединению за каждый час суток контрольного замера (0:00:00 – 23:00:00).

6. Сведения о нагрузке потребителей электрической энергии (мощности), включенных в график временного отключения потребления на 2023/2024 гг. Новгородского энергоузла на территории Новгородской области по Новгородскому филиалу ПАО «Россети Северо-Запад» по данным контрольного замера со временем отключения «до 5 мин», «от 5 до 20 мин», «от 20 до 60 мин» с указанием нагрузки по каждому присоединению за каждый час суток контрольного замера (0:00:00 – 23:00:00).

7. Сводная таблица объемов нагрузки потребителей, включенных в графики временного отключения потребления за каждый час суток.

8. Реестр потребителей, подключенных к устройствам ПА (САОН, АОСН) с указанием объема нагрузки ОН (кроме устройств АЧР) с указанием их потребления за 04-00, 10-00 и 21-00 ч. дня контрольного замера 20.12.2023г.

9. Сводная таблица по объемам нагрузки потребителей, подключенных к АОСН.

10. Пояснительную записку, согласно требований п.8.6 Стандарта организации «Порядок организации и проведения контрольных, внеочередных и дополнительных замеров параметров электрических режимов работы объектов электросетевого комплекса», утвержденного Распоряжением ОАО «Россети» № 335р.

С уважением,

Директор филиала А.Л. Кашин

Ведущий инженер службы электрических режимов ЦУС

Полина Елена Александровна

тел. 984-366; 89211927089